**兰州大学化学化工学院**

**化学化工学院实验室安全工作简报**

**2021年第6期**

一、2021年10月25日，根据学校实验室与设备管理处关于开展实验室安全自查自纠工作的通知要求，学院积极组织安全员老师，由学院领导带队，对我院全体科研实验室进行了全面检查，结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实验室名称及楼宇、房间号** | **负责人及电话** | **教学/科研实验室** | **隐 患 描 述** |
| 1 | 旧化学楼3014 | 马建泰 | 科研 | 钢瓶无减压阀 |
| 学生未穿实验服 |
| 2 | 旧化学楼3016 | 科研 | 吹风机未使用时没有拔掉插头 |
| 3 | 旧化学楼3015 | 科研 | 吹风机未使用时没有拔掉插头 |
| 100度烘箱上面放置羽毛球，存在安全隐患 |
| 学生未穿实验服 |
| 4 | 旧化学楼3017 | 科研 | 钢瓶无减压阀 |
| 吹风机未使用时没有拔掉插头 |
| 易制毒柜未及时上锁 |
| 学生未穿实验服 |
| 5 | 旧化学楼3019 | 杨瑛 | 科研 | 吹风机未使用时没有拔掉插头 |
| 易制毒柜未及时上锁 |
| 6 | 旧化学楼2031 | 贺群 | 科研 | 实验室门口堆放废旧玻璃瓶未及时处理 |
| 7 | 旧化学楼3033 | 董世辉 | 科研 | 实验室走廊摆放大量杂物 |
| 8 | 新化学楼612 | 董正平 | 科研 | 易制爆柜未及时上锁 |
| 9 | 新化学楼620 | 陈小明 | 科研 | 灭火器失效需更换 |
| 10 | 旧化学楼4036 | 杨尚东 | 科研 | 易制爆和易制毒化学品混放 |
| 11 | 旧化学楼4023 | 惠新平 | 科研 | 易制毒柜未及时上锁 |
| 12 | 旧化学楼4021 | 刘鹏 | 科研 | 气体钢瓶未固定 |
| 13 | 旧化学楼4005 | 舒兴中 | 科研 | 易制爆和易制毒化学品混放 |
| 14 | 旧化学楼4030 | 谢志翔 | 科研 | 易制爆和易制毒化学品混放 |
| 15 | 旧化学楼4013 | 彭羽 | 科研 | 易制爆和易制毒化学品混放 |
| 16 | 新化学楼411 | 厍学功 | 科研 | 易制爆柜子未上锁 |
| 17 | 新化学楼415 | 谢进 | 科研 | 马弗炉工作期间无人值守 |
| 18 | 新化学楼419 | 肖建喜 | 科研 | 消防沙桶无沙 |
| 19 | 新化学楼420 | 李灿 | 科研 | 实验进行中无人值守 |

学院对以上存在问题的实验室进行了通报批评，同时责令实验室于10月30日前对全部整改完毕，并提交整改通知书。学院在日常实验室检查工作中，重点对以上实验室进行复查，直到彻底消除安全隐患，形成闭环管理，努力营造健康、安全、环保的实验室环境。